DVS 수신기 사용설명서

본 제품은 방송위원회의 시청자 권익보호사업의 일환으로 사단법인 한국시각장애인연합회가 제작하여 무상으로 보급되는 DVS(화면해설방송)수신기입니다.

본 제품은 판매목적으로 사용할 수 없습니다.

본 제품은 기본적으로 TV 수신을 목적으로 만들어진 기기로서 추가로 탑재되어 있는 MP3 재생 기능은 기능에 미흡한 점이 있을 수 있습니다.

1. 제품의 특징

본 제품은 공중파 및 케이블을 이용하여 TV 방송을 청취할 수 있는 제품입니다. (단, 공중파의 경우 전파의 특성으로 인하여 지역적으로 수신율에 차이가 있을 수 있으므로 케이블이나 옥외 안테나에 연결하여 사용하는 것이 좋습니다.)

또한 MP3 재생 기능을 보유하고 있습니다.

2. 제품 사용방법

1) 제품의 구조: 본 제품은 네모 반듯한 형태의 구조로 되어 있으며 제품 상부에 기본적인 조작 버튼과 함께 안테나 고정부가 있고 전면에 파워 후면에 각종 입, 출력 단자가 위치하고 있는 구조로 되어 있습니다.

2) 각 버튼의 명칭 및 역할

① 제품 전면, 상면

전면

P: 파워 온 버튼

이어폰 단자: P 버튼 아래쪽에 위치(일반적인 규격의 이어폰 사용 가능)

전면 좌우: 스피커

상면 좌측 조작부

D: DVS 수신 ON/OFF

C: 채널 조작(좌측 버튼은 채널 아래로, 우측 버튼은 채널 위로)

상면 우측 조작부

V: 볼륨 조작(좌측 버튼은 볼륨 작게, 우측 버튼은 볼륨 크게)

M: 모드 변경(TV, MP3 플레이어)

기타

안테나 고정 홈: 조작 버튼 뒤쪽으로 안테나 고정 홈이 있음.

손잡이: 손잡이는 안테나 고정 홈 뒤쪽에 위치하고 있음.

② 제품 후면

L, R, V:  비디오 및 오디오 아웃

OUT: TV 아웃(동축 케이블을 이용하여 아웃풋 할 수 있음)

IN: TV 인(공중파나 케이블을 연결하는 단자)

U: 컴퓨터와 연결할 수 있는 USB 단자

DC: 전원 어답터 연결부

3) TV 수신방법

제품과 같이 제공되는 전원 어답터를 전원 플러그에 연결하고 제품의 DC 홈에 전원을 연결합니다.

다음으로 제품과 같이 제공되는 안테나를 안테나 홈에 삽입하고 안테나 케이블을 제품 후면의 IN 단자에 정확히 연결합니다.

좌, 우 안테나를 최대한 펼쳐 V 모양이 되도록 합니다. 안테나가 펼쳐지지 않을 경우 TV 수신이 잘 되지 않을 수 있으니 최대한 안테나를 펼쳐 주셔야 합니다.

다음으로 전면에 위치한 P 버튼을 눌러 파워를 켭니다.

파워를 켜면 기본적으로 TV 수신상태가 됩니다.(2006년 제품에 적용되었던 제품 조작시 비프음 기능은 많은 시각장애인들의 건의로 인하여 본 제품에서는 적용하지 안았습니다.)

이 상태에서 상, 하 채널 조작버튼을 이용하여 원하는 채널로 조정하고, 음량 또한 좌우, 음량 버튼을 이용하여 조작하여 사용하면 됩니다.

화면해설방송을 청취하려면 화면해설방송을 하는 채널에 맞추고 'D' 버튼을 눌러 화면해설방송을 청취하면 됩니다. 화면해설방송을 하지 않는 경우 D 버튼을 누르면 잡음이 발생할 수 있으므로, 화면해설방송이 제공될 때만 D 버튼을 눌러 사용하십시오.

서울 지역 공중파의 경우 6번(SBS), 7번(KBS2), 9번(KBS1), 11번(MBC), 13번(EBS)가 기본적인 공중파 수신 채널입니다.(단 본 채널들은 지역과 송신소의 위치에 따라 달라질 수 있으며, 본 채널에서 수신이 잘 되지 않을 경우 78번(SBS), 88번(KBS2), 76번(KBS1), 92번(MBC), 94번(EBS)에서 수신하시면 됩니다.

또한 안테나의 위치에 따라 수신율에 편차가 있을 수 있으므로 수신이 잘 되지 않을 경우 안테나의 위치를 손으로 조정하여 보시기 바랍니다.

지방의 경우 각 지방별로 채널이 다르므로 채널을 확인하십시오.

케이블의 경우 제품 후면에 'IN' 단자에 케이블을 연결하여 방송을 청취하면 되며, 케이블 방송의 경우 케이블 방송사에 따라 채널정보가 다를 수 있습니다.

유선방송 또한 케이블 방송과 사용방법이 같습니다.

4) MP3 플레이어

TV 수신상태에서 'M' 버튼을 한번 누르면 MP3 플레이어로 전환됩니다.

MP3 플레이어로 전환되면 자동으로 메모리의 첫 번째 파일이 재생됩니다.

이 상태에서 채널 버튼을 이용하여 다음 또는 이전 파일로 이동할 수 있으며, 볼륨버튼을 이용하여 소리크기를 조정할 수 있습니다.

MP3 플레이어에 곡을 추가하려면 일반적인 이동식 디스크와 같이 컴퓨터의 USB 단자에 제품과 같이 제공된 USB 케이블을 연결하고 제품의 U 단자에 반대쪽 케이블을 연결하면 컴퓨터에 이동식 디스크로 나타나게 됩니다. 드라이브는 컴퓨터의 환경에 따라 다를 수 있으며, 이동식 디스크로 잡히면 일반적인 파일 복사, 붙여넣기를 이용하여 파일을 추가, 삭제하면 됩니다.

*현재 MP3 플레이어의 용량은 1G 로서 4분 정도의 음악 파일을 약 250곡 정도 저장할 수 있습니다.(단 본 제품은 용량의 확보를 위하여 전진, 후진 기능을 탑제하지 못하였습니다.)

5) 리모컨 사용방법

본 제품을 보다 편리하게 사용할 수 있도록 하기 위하여 리모컨을 같이 제공하고 있습니다.

리모컨의 기본적인 사용법은 일반적인 TV 나 오디오의 리모컨 사용법과 동일합니다.

리모컨의 구조를 살펴보면 좌측 상단에 파워 버튼, 우측에 음소거 버튼이 있고 그 아래에 일반적인 숫자 키와 같이 1~0까지 있습니다.

0번 양쪽으로 MP3 플레이어에서 사용되는 기능버튼으로, 좌측은 한곡 반복, 우측은 정지버튼이 있습니다.

그 아래에 화살표 버튼과 화살표 버튼 상, 하, 좌, 우에 각 버튼이 있으며, 좌, 우 화살표는 볼륨, 위, 아래 화살표는 채널 및 다음곡, 이전곡입니다.

화살표 좌측 위에 있는 버튼은 무순서 재생, 우측 위의 버튼은 재생, 일시정지입니다.

화살표 좌측 아래에 있는 버튼은 모드 버튼으로 MP3 와 TV 수신을 변환할 수 있으며, 우측 아래 버튼은 DVS 수신 버튼입니다.

* 본 제품의 리모컨은 AAA 배터리 2개가 소요되며, 기본적으로 제공되지 않습니다. 그러므로 리모컨을 사용하기 위해서는 배터리를 구입하여 사용하셔야 합니다.

리모컨으로 TV 채널을 빠르게 조작하려면 먼저 0을 누르고 다음으로 채널번호를 누르면 됩니다. 예를 들어 11을 누른다면 011 이런식으로 조작하면 됩니다. 만약 11만 누를 경우 3~4초 후에 채널이 변경됩니다.

이는 MP3 플레이어에서도 동일하게 적용됩니다.

3.	A/S 및 상담 문의처

한국전기산업㈜ 031-637-8593

주소: 경기도 이천시 신둔면 인후리 67-5번지

한국시각장애인연합회 02-950-0114 김태형

주소: 서울특별시 노원구 상계6동 771번지